Serveur HTTP Apache Version 2.4

Apache > Serveur HTTP > Documentation > Version 2.4 > Modules

# Module Apache mod_nw_ssl

Description: | Active le chiffrement SSL pour Netware
Statut: | Base
Identificateur de Module: | nwssl_module
Fichier Source: | mod_nw_ssl.c
Compatibilité: | NetWare seulement

### Sommaire

Ce module active le chiffrement SSL sur un port spécifique. Il s'appuie sur la fonctionnalité de chiffrement SSL intégrée au système d'exploitation Netware.

### Directives

### Traitement des bugs

- Journal des modifications de httpd
- Problèmes connus
- Signaler un bug

## Directive NWSSLTrustedCerts

Description: | Liste de certificats clients supplémentaires
Syntaxe: | `NWSSLTrustedCerts nom-fichier [nom-fichier] ...`
Contexte: | configuration globale
Statut: | Base
Module: | mod_nw_ssl

Cette directive permet de spécifier une liste de fichiers (au format DER) contenant des certificats clients utilisés lors de l'établissement d'une connexion SSL mandatée. Chaque certificat client utilisé par un serveur doit être enregistré séparément dans son propre fichier `.der`.

## Directive NWSSLUpgradeable

Description: | Permet de promouvoir une connexion non SSL au statut de connexion SSL à la demande
Syntaxe: | `NWSSLUpgradeable [adresse-IP:]num-port`
Contexte: | configuration globale
Statut: | Base
Module: | mod_nw_ssl

Cette directive permet de promouvoir une connexion établie sur l'adresse IP et/ou le port spécifiés au statut de connexion SSL à la demande du client. L'adresse et/ou le port doivent avoir été définis au préalable par une directive `Listen`.

## Directive SecureListen

Description: | Active le chiffrement SSL pour le port spécifié
Syntaxe: | `SecureListen [adresse-IP:]num-port nom-certificat [MUTUAL]`
Contexte: | configuration globale
Statut: | Base
Module: | mod_nw_ssl

Cette directive permet de spécifier le port et le nom de certificat de style eDirectory qui seront utilisés pour activer le chiffrement SSL. En outre, un troisième paramètre optionnel permet d'activer l'authentification mutuelle.