Serveur HTTP Apache Version 2.4

Apache > Serveur HTTP > Documentation > Version 2.4 > Modules

# Module Apache mod_dialup

Description: | Envoie le contenu statique avec une bande passante limitée définie par les différents standards des anciens modems.
Statut: | Expérimental
Identificateur de Module: | dialup_module
Fichier Source: | mod_dialup.c

### Sommaire

Il s'agit d'un module qui envoie le contenu statique avec une bande passante limitée définie par les différents standards des anciens modems. Ainsi, il est possible de naviguer sur votre site avec un modem 56k V.92 en positionnant une configuration de ce type :

    <Location "/mysite">
        ModemStandard "V.92"
    </Location>

Auparavant, pour faire des modules de limitation de bande passante, il fallait monopoliser un thread, pour chaque client, et insérer des temporisations pour diminuer la bande passante. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, un gestionnaire peut recevoir les réponses à ses callbacks après N millisecondes, et il sera invoqué par le module MPM Event dans un thread différent à la fin du délai indiqué. À partir de ce moment, le gestionnaire peut continuer à envoyer des données au client.

### Directives

### Traitement des bugs

- Journal des modifications de httpd
- Problèmes connus
- Signaler un bug

## Directive ModemStandard

Description: | Standard de modem à simuler
Syntaxe: | `ModemStandard V.21|V.26bis|V.32|V.34|V.92`
Contexte: | répertoire
Statut: | Expérimental
Module: | mod_dialup

Cette directive permet de spécifier le standard de modem que vous souhaitez simuler.

    <Location "/mysite">
        ModemStandard "V.26bis"
    </Location>